|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| توضیحات | Ppm | µg/m3 | بازه زمانی | نوع آلاینده |
| بیشتر از یکبار درسال نمی­تواند از حد مجاز بالاتر باشد | 35 | 40000 | یک ساعته | مونوکسید کربن(CO) |
| 9 | 10000 | هشت ساعته |
| صدک 99 ماکزیمم غلظت ساعتی روزانه در میانگین 3سال متوالی | 0.075 | 196 | یک ساعته | دی اکسید گوگرد)SO2( |
| صدک 99 ماکزیمم غلظت ساعتی روزانه در میانگین 3سال متوالی | 0.1 | 200 | یک ساعته | دی اکسید نیتروژن)NO2( |
| میانگین سالانه | 0.053 | 100 | سالیانه |
| نباید بیش از یک بار در سال، در میانگین سه سال متوالی از حد مجاز بیشتر باشد | - | 150 | بیست و چهارساعته(روزانه) | ذرات معلق کوچکتر و مساوی 10میکرون)PM10( |
| صدک 98، میانگین سه­سال متوالی | - | 35 | بیست و چهارساعته(روزانه) | ذرات معلق کوچکتر و مساوی 2.5میکرون)PM2.5( |
| چهارمین مقدارماکزیمم غلظت 8 ساعته در سال، در میانگین سه­سال | 0.07 | 148 | هشت ساعته | ازن |
| 0.0057 | 12 | سالیانه |
| نباید از حد مجاز بیشتر شود | - | 0.15 | میانگین سه ماهه چرخشی | سرب |
| 0.5 | سالیانه |
|  |  | 5 | سالیانه | بنزن |